

### Tisková zpráva Sulz am Neckar, září 2015

Nový katalog s inovativním upínacím systémem

# KIPP představuje variabilní upínací systém nulového bodu UNI lock

**Továrna HEINRICH KIPP WERK vydává v září 2015 nový katalog UPÍNACÍ SYSTÉMY OBROBKŮ. Obsahuje více než 2 000 upínacích komponent, m. j. také upínací systém nulového bodu UNI lock. Tento inovativní systém se vyznačuje jednoduchou manipulací, spolehlivou přídržnou sílou a mnohostrannými možnostmi upínání.**

Upínací systém nulového bodu UNI lock značky KIPP umožňuje rychlé a přesné upnutí, popř. referencování přípravků a upínacích komponent. Tak optimalizuje upínací systém nulového bodu práci na obráběcích strojích, obráběcích centrech a měřících strojích. Produktivní doby chodu stroje se prodlužují díky vteřinovým výměnám, doby přípravy se zkracují. Díky definovanému nulovému bodu a vysoce přesnému vystředění přes krátký kužel je přesnost až 0,005 mm.

Nový upínací systém nulového bodu UNI představuje další krok vývoje výrobků KIPP v sortimentu pro obor UPÍNACÍCH SYSTÉMŮ OBROBKŮ. Upínací čep má jednotnou velikost, a proto je 100 % kompatibilní s veškerým sortimentem UNI lock. Systém UNI lock je vytvořen z cementační oceli, garantuje tvarové uzavření a při upevnění pomocí šroubů M 16 přídržnou sílu 75 000 N.

Továrna HEINRICH KIPP WERK nabízí standardně 1, 2, 4 nebo 6 upínacích stanic s integrovanými UNI lock vestavěnými upínáky. Speciální provedení se specifickými rozměry je rovněž možné získat na požádání.

Znaky s mezerami:

Nadpis: 65 znaků

Pre-head: 44 znaků

Text: 1 322 znaků

Celkově: 1 431 znaků

HEINRICH KIPP WERK KG

Stefanie Beck, Marketing

Heubergstraße 2

72172 Sulz am Neckar

Telefon: +49 7454 793-30

E-mail: s.beck@kipp.com

### Další informace a tiskové fotografie

Viz: www.kipp.com, region: Německo,   
rubrika: News/Pressebereich

### Fotografie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Text k obrázku:  **„Upínací systém nulového bodu UNI lock“ zaručuje rychlé a přesné upnutí přípravků a obrobků.**   |  | | --- | |  | |  |
| Práva k obrázkům: Schváleno pro zveřejnění v odborných médiích bez licenčních poplatků a nároků na honorář.  S prosbou o uvedení zdroje a dokladu. | Obrazový soubor:  KIPP upínací systém nulového bodu UNI lock.jpg |