

### Пресс-релиз Зульц-на-Неккаре, апрель 2017

Быстрое соединение

# Соединение новых стопорных шариковых штифтов KIPP по простому принципу

**Ассортимент продукции HEINRICH KIPP WERK пополнился новыми стопорными шариковыми штифтами. Они легко соединяют или фиксируют две детали или заготовки нажатием кнопки. Специальные модели из нержавеющей стали отвечают самым строгим требованиям.**

Стопорные шариковые штифты KIPP представляют собой функциональные детали, которые работают по простому и известному принципу. Сначала необходимо нажать кнопку на верхней части штифта. Это приводит к разблокировке и втягиванию шариков, которые находятся в нижней части. Стопорный шариковый штифт задвигается в предусмотренное отверстие, затем необходимо отпустить кнопку. Шарики выходят из отверстия и создают блокировку за счет натяжения. Случайное ослабление штифта вследствие вибраций или других внешних воздействий исключено.

По умолчанию KIPP поставляет стопорные шариковые штифты с T-образными, L-образными и грибковыми ручками из черного термопласта и элементами из нержавеющей стали диаметром 5–16 мм и длиной 10–80 мм. У них имеется небольшое отверстие, на котором при необходимости можно закрепить стопорный трос. Кроме того, ассортимент также включает в себя штифты из прочной закаленной нержавеющей стали, которая выдерживает высокие нагрузки. Эти штифты применяются в пищевой и химической промышленности, в авиации и космонавтике. Практичные кольцевые ручки этих стопорных шариковых штифтов от KIPP также могут быть оснащены стопорным тросом.

Количество знаков с учетом пробелов:

Заголовок: 70 знаков

Подзаголовок: 18 знаков

Текст: 1 396 знаков

Всего: 1 484 знаков

HEINRICH KIPP WERK KG

Борис Королев, экспорт

Heubergstraße 2

72172 Sulz am Neckar, Германия

Телефон: +49 7454 793-7949

E-Mail: boris.korolev@kipp.com

### Дополнительная информация и фотографии для прессы

См. www.kippcom.ru, регион: Германия, рубрика: новости/пресса

### Фотография

|  |  |
| --- | --- |
| Стопорные пальцы шариковые с Т-ручкой. Фотография: KIPP | KIPP-Стопорные пальцы шариковые с Т-ручкой- K 0792.jpg |
| Стопорные пальцы шариковые самостопорящиеся. Фотография: KIPP | KIPP-Стопорные пальцы шариковые самостопорящиеся, с круглой ручкой, из нержавеющей стали-K 0746.jpg |
|  |  |

Авторские права на иллюстрацию: при публикации в отраслевых средствах массовой информации лицензирование и выплата гонорара не требуются.

Пожалуйста, указывайте первоначальный источник информации.